V.

PLATNÉ ZNĚNÍ Nařízení vlády Č. 272/2011 Sb.

O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN

**272/2011 Sb.**

**NAŘÍZENÍ VLÁDY**

ze dne 24. srpna 2011

**o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací**

Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“) k provedení § 30, 32 a § 34 odst. 1 zákona, a podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), k provedení § 7 odst. 7 tohoto zákona:

**Část první**

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

~~(1)~~ Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie[[1]](#footnote-1)) a upravuje

* 1. hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance,
  2. hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb,
  3. hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní prostor staveb,
  4. způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu.

~~(2) Toto nařízení se nevztahuje na~~

~~a) sousedský hluk,~~

b) ~~hluk a vibrace způsobené prováděním a nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních~~~~2)~~ ~~a vojenských akcí,~~

~~c) akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními, záchranou lidského života, zdraví a majetku,~~

~~d) hluk působený povrchovou vodou přelivem přes vodní díla sloužící k nakládání s vodami.~~

~~§ 2~~

**~~Vymezení základních pojmů~~**

~~Pro účely tohoto nařízení se rozumí~~

a) ~~hlukem s tónovými složkami hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně i ve dvou bezprostředně sousedících třetinooktávových pásmech, o více než 5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech a v pásmu kmitočtu 10 Hz až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto třetinooktávovém pásmu~~ *~~L~~*~~Aeq~~~~,~~*~~T~~* ~~vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo podle tabulky v příloze č. 1 k tomuto nařízení; hlukem s tónovými složkami je vždy hudba nebo zpěv,~~

~~b) hlukem s výrazně informačním charakterem řeč,~~

~~c) vysokoenergetickým impulsním hlukem hluk tvořený zvukovými impulsy ve venkovním prostoru, jejichž zdrojem jsou výbuchy v lomech a dolech, sonické třesky, demoliční a průmyslové procesy s pomocí výbušnin, střelba z těžkých zbraní, zkoušky výbušnin a další zdroje výbuchů, jejichž ekvivalentní hmotnost trinitrotoluenu překračuje 25 g a podobné zdroje,~~

~~d) vysoce impulsním hlukem hluk tvořený zvukovými impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles,~~

~~e) proměnným hlukem hluk, jehož hladina akustického tlaku se v daném místě mění v závislosti na čase o více než 5 dB, a dále vysokoenergetický a vysoce impulsní hluk podle písmen c) a d), který v místě posouzení nesplňuje požadavky stanovené v příloze č. 4 k tomuto nařízení,~~

~~f) ustáleným hlukem hluk, jehož hladina akustického tlaku se v daném místě nemění v závislosti na čase o více než 5dB~~

~~g) hladinou špičkového akustického tlaku~~ *~~L~~*~~peak~~ ~~nejvyšší okamžitá hladina akustického tlaku v daném časovém intervalu,~~

~~h) maximální hladinou akustického tlaku~~ *~~XXL~~~~A~~*~~max~~ ~~nejvyšší hladina akustického tlaku; pro vyjádření vlivu na zdraví se při vyjadřování akustického tlaku, expozice zvuku a jejich hladin používá frekvenční vážení váhovými funkcemi A a C podle ČSN EN 61672-1 a G podle ČSN ISO 7196, přičemž použité vážení se musí použít v označení veličiny, např.:~~ *~~L~~*~~A~~~~,~~ *~~L~~*~~Amax~~~~,~~*~~L~~*~~Cpeak,~~ *~~L~~*~~Aeq,~~*~~T~~*~~,~~ *~~L~~~~CE~~*~~,~~

~~i) přípustným expozičním limitem limit vyjadřující expozici zaměstnance hluku nebo vibracím přepočtenou na osmihodinovou směnu,~~

~~j) hygienickým limitem limit expozice hluku nebo vibracím při práci pro směnu kratší nebo delší než osmihodinová směna nebo jako požadavek na pracoviště,~~

k) ~~sledovaným obdobím pro hodnocení průměrné expozice hluku týdenní, měsíční i delší doba ve smyslu určené normy podle ČSN ISO 1999:1993, kterou se stanoví expozice hluku na pracovišti a posouzení zhoršení sluchu vlivem hluku,~~

~~l) sledovaným obdobím pro hodnocení průměrné expozice vibracím týdenní, měsíční i delší doba ve smyslu určené normy podle ČSN EN ISO 5349-1 podle které se měří a hodnotí expozice vibracím přenášeným na ruce,~~

~~m) charakteristickým letovým dnem průměrné provozní podmínky na letišti odvozené pro posouzení dlouhodobého působení hluku,~~

~~n) starou hlukovou hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru, který vznikl před 1. lednem 2001 a je působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách,~~

o) ~~stacionárními zdroji hluku zejména stavby, nepohybující se stroje a zařízení pevně fixované na své místo nebo ty, jejichž akční rádius je při pracovním nasazení omezen, dále přenosné a převozné stroje a zařízení, které se při svém použití jako celek nepohybují,~~

~~p) sousedským hlukem hluk působený hlasovými projevy lidí a zvířat a činnostmi spojenými s běžným užíváním bytu, bytového domu, rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci a pozemků k nim náležících,~~

~~q) prolukou nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění,~~

~~r) údržbou a rekonstrukcí železničních drah činnost související s výměnou nebo obnovou železničního svršku, spodku a souvisejících zařízení, podbíjení a broušení kolejí, popřípadě přidání koleje, předelektrizační úpravy, elektrizace dráhy a jiné související úpravy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb.~~

**§ 2**

**Vymezení základních pojmů**

**Pro účely tohoto nařízení se rozumí**

1. **určujícím ukazatelem fyzikální veličina, která charakterizuje hluk, infrazvuk, ultrazvuk nebo vibrace a používá se k hodnocení nepříznivých účinků hluku, infrazvuku, ultrazvuku a vibrací z hlediska ochrany veřejného zdraví,**

**b) hlukem s tónovými složkami hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně i ve dvou bezprostředně sousedících třetinooktávových pásmech, o více než 5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech a v pásmu kmitočtu 10 Hz až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto třetinooktávovém pásmu vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo v příloze č. 1 k tomuto nařízení; hlukem s tónovými složkami je vždy hudba nebo zpěv**; **pokud nelze hluk s tónovými složkami identifikovat na základě uvedené definice, lze použít definici vycházející z úzkopásmové analýzy,**

1. **vysokoenergetickým impulsním hlukem hluk tvořený zvukovými impulsy ve venkovním prostoru, jejichž zdrojem jsou výbuchy v lomech a dolech, sonické třesky, demoliční a průmyslové procesy s pomocí výbušnin, střelba z těžkých zbraní, zkoušky výbušnin, další zdroje výbuchů, jejichž ekvivalentní hmotnost trinitrotoluenu překračuje 25 g, a podobné zdroje, a** **které v místě posouzení splňují kritéria stanovená v příloze č. 4 k tomuto nařízení,**
2. **vysoce impulsním hlukem hluk tvořený zvukovými impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu pevných** **těles**, **a** **které v místě posouzení splňují kritéria stanovená v příloze č. 4 k tomuto nařízení,**
3. **proměnným hlukem hluk, jehož hladina akustického tlaku se v daném místě mění v závislosti na čase o více než 5 dB,**
4. **ustáleným hlukem hluk, jehož hladina akustického tlaku se v daném místě nemění v závislosti na čase o více než 5dB,**
5. **hladinou špičkového akustického tlaku *L*peak nejvyšší okamžitá hladina akustického tlaku v daném časovém intervalu,**
6. **maximální hladinou akustického tlaku *XXL*max nejvyšší hladina akustického tlaku v daném časovém intervalu,**
7. **přípustným expozičním limitem limit vyjadřující expozici zaměstnance hluku nebo vibracím přepočtenou na osmihodinovou směnu,**
8. **hygienickým limitem limit expozice hluku nebo vibracím při práci pro směnu kratší nebo delší než osmihodinová směna nebo jako požadavek na pracoviště,**
9. **sledovaným obdobím pro hodnocení průměrné expozice hluku týdenní, měsíční i delší doba ve smyslu určené normy podle ČSN ISO 1999, kterou se odhaduje ztráta sluchu vlivem hluku,**
10. **sledovaným obdobím pro hodnocení průměrné expozice vibracím týdenní, měsíční i delší doba ve smyslu určené normy podle ČSN EN ISO 5349-1, kterou se měří a hodnotí expozice vibracím přenášeným na ruce,**
11. **charakteristickým letovým dnem průměrné provozní podmínky na letišti odvozené pro posouzení dlouhodobé expozice hluku, které se určí jako průměrný 24 hodinový počet vzletů a přistání letadel na daném letišti, vypočtený z celkového počtu vzletů a přistání všech letadel na daném letišti od 1. května do 31. října kalendářního roku; přitom se oddělí počet pohybů pro dobu denní a dobu noční,**
12. **starou hlukovou zátěží hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb, který existoval již před 1. lednem 2001, je působený dopravou na pozemních komunikacích nebo drahách, a překračoval hodnoty hygienických limitů stanovené k tomuto datu pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby**,
13. **uceleným úsekem pozemní komunikace nebo dráhy úsek vymezený podle jiných právních předpisů staničením4),­­­­­­­­­­­­­ a není-li takto ucelený úsek vymezen, považuje se za něj úsek homogenní z hlediska hodnocení hluku,**
14. **stacionárními zdroji hluku zejména stavby, objekty, provozovny a areály sloužící průmyslové a zemědělské výrobě, obchodní a administrativní činnosti a službám, včetně dopravy v těchto areálech, nepohybující se stroje a zařízení pevně fixované na své místo nebo ty, jejichž akční rádius je při pracovním nasazení omezen, dále přenosné a převozné stroje a zařízení, které se při svém použití jako celek nepohybují; za stacionární zdroje hluku se pro účely tohoto nařízení nepovažují zdroje související s činnostmi spojenými s běžným užíváním bytu, bytového domu, rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci a pozemků k nim náležejících, s výjimkou zařízení pro větrání a vytápění,**
15. **prolukou nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění,**
16. **údržbou a rekonstrukcí železničních drah činnosti související s výměnou nebo obnovou železničního svršku, spodku a souvisejících zařízení, podbíjení a broušení kolejí, případně přidání koleje, předelektrizační úpravy, elektrizace dráhy a jiné související úpravy, při kterých nedochází ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb,**
17. **prostorem významným z hlediska pronikání hluku prostor před výplní  otvoru obvodového pláště stavby zajišťující přímé přirozené větrání, za níž se nachází chráněný vnitřní prostor stavby, pokud tento chráněný prostor nelze přímo větrat jinak.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4) **Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.**

**Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.**

Část druhá

HLUK NA PRACOVIŠTI

§ 3

Ustálený a proměnný hluk

1. Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený
   1. ekvivalentní hladinou akustického tlaku A *L*Aeq,8hse rovná 85 dB, nebo
   2. expozicí zvuku A *E*A,8h  se rovná 3640 Pa2s,

pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na němž je vykonávána práce náročná na pozornost a soustředění, a dále pro pracoviště určené pro tvůrčí práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A *L*Aeq,8hse rovná 50 dB.

(3) Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště ve stavbách pro výrobu a skladování, s výjimkou pracovišť uvedených v odstavci 2, kde hluk nevzniká pracovní činností vykonávanou na těchto pracovištích, ale je způsobován větracím nebo vytápěcím zařízením těchto pracovišť vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A *L*Aeq,*T* se rovná 70 dB.

(4) Hodnocení ustáleného a proměnného hluku podle průměrné expozice se provádí, pokud pracovní doba ve sledovaném období je proměnná nebo když se hladina hluku v průběhu sledovaného období mění, avšak jednotlivé denní expozice hluku se neliší o více než 10 dB v *L*Aeq,8h od výsledků opakovaných měření a při žádné z expozic není překročena hladina akustického tlaku *L*Amax 107 dB.

~~(5) Průměrná expozice hluku~~ *~~L~~*~~Aeq~~~~,~~~~w~~ ~~se určí podle vztahu~~

~~, [dB],~~

~~kde n je počet směn během sledovaného období.~~

**(5) Při stanovení průměrné expozice hluku na pracovišti za sledované období se vychází z celkového počtu směn v daném období a počtu směn, při kterých je zaměstnanec exponován hluku.**

**(6) Postup podle odstavce 5 se použije také v případě pravidelných nebo nepravidelných směn s odlišnou dobou trvání než 8 hodin, při proměnlivém počtu hodin za sledované období, avšak jednotlivé denní expozice hluku je třeba nejprve přepočítat na pracovní dobu 8 hodin.**

**(7) Průměrná týdenní expozice hluku *L*Aeq,w se vypočítá podle vztahu:**

**, [dB],**

**kde *n* je počet směn během týdenní pracovní doby, při kterých je zaměstnanec exponován hluku.**

**(8) Průměrná měsíční expozice hluku *L*Aeq,s se vypočítá podle vztahu:**

**, [dB],**

**kde *n* je počet směn během měsíční pracovní doby, při kterých je zaměstnanec exponován hluku, a *s* je celkový počet pracovních dnů v daném měsíci.**

**(9) Podle vztahu uvedeného v odstavci 8 se postupuje obdobně při výpočtu průměrné expozice zaměstnance hluku za sledované období delší než jeden měsíc.**

§ ~~4~~

Impulsní hluk

1. Přípustný expoziční limit impulsního hluku vyjádřený
   1. ekvivalentní hladinou akustického tlaku A *L*Aeq,8h se rovná 85 dB, nebo
   2. expozicí zvuku A *E*A,8h  se rovná 3640 Pa2s.
2. Přípustný expoziční limit impulsního hluku vyjádřený
   1. špičkovým akustickým tlakem C *p*Cpeak se rovná 200 Pa, nebo
   2. hladinou špičkového akustického tlaku C *L*Cpeak se rovná 140 dB.
3. Pro pracoviště podle § 3 odst. 2 a 3 platí hygienický limit impulsního hluku obdobně.
4. Hodnocení impulsního hluku podle průměrné expozice se použije, pokud pracovní doba ve sledovaném období je proměnná nebo když se hladina hluku v průběhu sledovaného období mění, avšak jednotlivé denní expozice hluku se neliší o více než 10 dB v ekvivalentní hladině akustického tlaku A od výsledků opakovaných měření a při žádné z expozic není překročena hladina maximálního akustického tlaku A *L*Amax 107 dB.
5. Výpočet průměrné týdenní expozice impulsního hluku se stanoví podle § 3 odst. 5.

§ 5

Vysokofrekvenční hluk

Přípustný expoziční limit vysokofrekvenčního hluku vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku v třetinooktávových pásmech o středních kmitočtech 8 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz a 16 kHz *L*teq,8h se rovná 75 dB; vysokofrekvenčním hlukem je slyšitelný zvuk v pásmu kmitočtů vyšších než 8 kHz.

§ 6

Ultrazvuk

Přípustný expoziční limit ultrazvuku vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku *L*teq,8h v třetinooktávových pásmech o středních kmitočtech 20 kHz, 25 kHz, 31,5 kHz a 40 kHz *L*teq,8h se rovná 105 dB.

§ 7

Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk

1. Přípustný expoziční limit infrazvuku a nízkofrekvenčního hluku vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku G *L*Geq,8h se rovná116 dB.
2. Přípustný expoziční limit infrazvuku vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku v třetinooktávových pásmech o středních kmitočtech 1 Hz až 16 Hz *L*teq,8h se rovná 110 dB.
3. Přípustný expoziční limit nízkofrekvenčního hluku vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku v třetinooktávových pásmech o středních kmitočtech 20Hz až 40 Hz *L*teq,8h se rovná 105 dB.
4. Při krátkodobé expozici nízkofrekvenčnímu hluku do 8 minut vyjádřenému hladinami maximálního akustického tlaku *L*tmax v třetinooktávových pásmech o středních kmitočtech 1 Hz až 16 Hz nesmí překročit 137 dB a v třetinooktávových pásmech o středních kmitočtech 20 Hz až 40 Hz, *L*tmax nesmí překročit 132 dB.

§ 8

Hygienický limit hluku, infrazvuku a ultrazvuku na pracovištích   
pro jinou než osmihodinovou směnu

1. Hygienický limit expozice hluku, infrazvuku, nízkofrekvenčního a vysokofrekvenčního hluku a ultrazvuku vyjádřený hladinou akustického tlaku A pro jinou než osmihodinovou směnu v minutách se určí tak, že se ke stanoveným přípustným expozičním limitům *L*Aeq,8h, *L*teq,8h, nebo *L*Geq,8h přičte korekce *KT*, která se stanoví podle vztahu

*KT* = 10.lg(480/*T*), [dB].

~~(5)~~ **(2)** Hygienický limit expozice zvuku A se pro jinou než osmihodinovou směnu určí tak, že se hodnota *E*A,8h 3 640 Pa2s vynásobí činitelem *kT*, který se stanoví podle vztahu

*kT* = 480/*T*, [-]

kde *~~T~~* ~~je osmihodinová směna~~ ***T* je jiná než osmihodinová směna v minutách.**

§ 9

Hodnocení rizika hluku a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců

1. Při hodnocení rizika expozice hluku zaměstnavatel přihlíží zejména k
   1. úrovni, typu a době trvání expozice včetně expozic impulsnímu hluku,
   2. přípustným expozičním limitům a hygienickým limitům hluku,
   3. účinkům hluku na zdraví a k bezpečnosti zaměstnanců, zejména mladistvých zaměstnanců, těhotných žen, kojících žen a matek do konce devátého měsíce po porodu,
   4. účinkům na zdraví a k bezpečnosti zaměstnanců, jež jsou důsledkem současné expozice faktorům, které jsou součástí technologie a mohou tak zvyšovat nebezpečí poškození zdraví, zejména sluchu,
   5. nepřímým účinkům vyplývajícím z interakcí hluku a výstražných signálů nebo jiných zvuků, které je nutno sledovat v zájmu snížení rizika úrazů,
   6. informacím o hlukových emisích, které uvádí výrobce stroje, nářadí nebo jiného zařízení,
   7. existenci alternativních pracovních zařízení navržených ke snížení hlukové emise stanovených jinými právními předpisy[[2]](#footnote-2)),
   8. prodloužení doby expozice hluku nad osmihodinovou směnu,
   9. příslušným informacím, které vyplývají ze zdravotního dohledu, a dostupným publikovaným informacím,
   10. dostupnosti chráničů sluchu s náležitými útlumovými vlastnostmi.
2. Uspořádání pracoviště, na němž je nebo bude vykonávána práce spojená s expozicí hluku, umístění výrobních prostředků a zařízení, volba pracovního nářadí, pracovní postupy a metody práce, musí směřovat ke snižování rizika hluku u jeho zdroje.
3. Školení zaměstnanců, kteří vykonávají práci spojenou s expozicí ustálenému nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A *L*Aeq,8h překračuje 80 dB, nebo práci spojenou s expozicí jiným druhům hluku, jehož hodnoty překračují jejich přípustný expoziční limit, musí obsahovat zejména informace o
   1. správném používání výrobních prostředků, zařízení a pracovního nářadí,
   2. zdrojích hluku na pracovišti,
   3. druhu a účincích daného hluku a jeho přípustných expozičních limitech,
   4. výsledcích měření hluku,
   5. opatřeních přijatých k omezení úrovně míry a doby expozice hluku,
   6. správném používání osobních ochranných pracovních prostředků,
   7. vhodných pracovních postupech stanovených k minimalizaci expozice hluku,
   8. postupech při zjištění možného poškození sluchu,
   9. účelu lékařských preventivních prohlídek zajišťovaných ~~zařízením závodní preventivní péče~~ **poskytovatelem pracovnělékařských služeb**.
4. Protihlukové zástěny nebo protihlukové systémy se umísťují tak, aby byl takový hluk pohlcován nebo bylo sníženo šíření hluku mimo tato pracoviště.
5. Pravidelná a řádná údržba výrobních prostředků, zařízení a pracovního nářadí na pracovištích, kde je vykonávána práce spojená s expozicí hluku, musí zajistit, aby míra jejich opotřebení nebyla příčinou zvyšování hluku.
6. Bezpečnostní přestávka se uplatní tehdy, pokud doba práce v expozici hluku překračujícímu přípustný expoziční limit. První přestávka v trvání nejméně 15 minut se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce. Následné přestávky v trvání nejméně 10 minut se zařazují nejpozději po dalších 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky. Poslední přestávka v trvání nejméně 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny. Po dobu bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec exponován hluku překračujícímu přípustný expoziční limit.

§ 10

Minimální rozsah opatření k omezení expozice hluku

1. Pokud se vyhodnocením změřených hodnot prokáže, že přes uplatněná opatření k odstranění nebo minimalizaci hluku překračují ekvivalentní hladiny hluku A stanovené pro osmihodinovou směnu přípustný expoziční limit 80 dB, nebo že průměrná hodnota špičkového akustického tlaku C je větší než 112 Pa, musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku.
2. Jestliže je překročen přípustný expoziční limit 85 dB, respektive nejvyšší přípustná hodnota 200 Pa, musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnanci používali.

**ČÁST Třetí**

HLUK V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB, V CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTORECH STAVEB A CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU

§ 11

Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb

1. ~~Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A~~ *~~L~~*~~Aeq~~*~~,T~~* ~~a maximální hladinou akustického tlaku A~~ *~~L~~*~~Amax,~~~~.~~ **Určujícími ukazateli hluku jsou ekvivalentní hladina akustického tlaku A *L*Aeq*,T* a maximální hladina akustického tlaku A *L*Amax, případně odpovídající hladiny v kmitočtových pásmech.** Ekvivalentní hladina akustického tlaku A *L*Aeq*,T* se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (*L*Aeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (*L*Aeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích~~,~~ ~~s výjimkou účelových komunikací,~~ a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A *L*Aeq,*T* stanoví pro celou denní (*L*Aeq,16h) a celou noční dobu (*L*Aeq,8h). V případě hluku z leteckého provozu se hygienický limit v chráněných vnitřních prostorech staveb vztahuje na charakteristický letový den.
2. Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku A *L*Aeq,*T* se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. ~~V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB.~~ **V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z  dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5 dB.**
3. Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A *L*Amax se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. ~~V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, se přičte další korekce -5 dB.~~ **V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z  dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5dB.** Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu, s výjimkou hluku ze stavební činnosti, se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím.
4. Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu *L*Aeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ~~v ekvivalentní hladině~~ **ekvivalentní** **hladiny** akustického tlaku A *L*Aeq,*T* stanovenému podle odstavce 2 přičte v pracovních dnech pro dobu mezi sedmou a dvacátou první hodinou korekce +15 dB.
5. Hygienický limit ~~v ekvivalentní hladině~~ **ekvivalentní hladiny** akustického tlaku A pro zvuk elektronicky zesilované hudby se v prostoru pro posluchače stanoví pro dobu *T* se rovná 4 hodiny hodnotou *L*Aeq,*T* se rovná 100 dB.

§ 12

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb   
a v chráněném venkovním prostoru

(1) ~~Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A~~ *~~L~~*~~Aeq,~~*~~T~~*~~.~~ **Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je ekvivalentní hladina akustického tlaku A *L*Aeq,*T* a odpovídající hladiny v kmitočtových pásmech.** V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (*L*Aeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (*L*Aeq,1h). Pro hluk z  dopravy na pozemních komunikacích~~, s výjimkou účelových komunikací,~~ a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A *L*Aeq,*T* stanoví pro celou denní (*L*Aeq,16h) a celou noční dobu (*L*Aeq,8h).

1. ~~Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C~~ *~~L~~*~~Ceq,~~*~~T~~* ~~a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C~~ *~~L~~*~~CE~~ ~~jednotlivých impulsů.~~ **Určujícím ukazatelem vysokoenergetického impulsního hluku je ekvivalentní hladina akustického tlaku C *L*Ceq,*T* a současně průměrná hladina expozice zvuku C *L*CE jednotlivých impulsů.** V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (*L*Ceq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu (*L*Ceq,1h).
2. Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A *L*Aeq,*T* ~~se rovná~~ 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době, **které jsou uvedeny v tabulce 1** ~~podle~~ **části A** přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. ~~V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem, se přičte další korekce -5 dB.~~ **V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5dB.**
3. **Stará hluková zátěž se zjišťuje pro denní dobu *L*Aeq,16h a pro noční dobu *L*Aeq,8h měřením nebo výpočtem z údajů poskytnutých správcem popřípadě vlastníkem pozemní komunikace nebo dráhy o roční průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy v roce 2000. Hygienický limit stanovený pro starou hlukovou zátěž se vztahuje na ucelené úseky pozemní komunikace nebo dráhy.**
4. **Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku Astaré hlukové zátěže stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A *L*Aeq,*T* 50 dB a korekce pro starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení zůstává zachován i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy a pro krátkodobé objízdné trasy.**
5. **Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku Astaré hlukové zátěže stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A *L*Aeq,*T* 50 dB a korekce pro starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení nelze uplatnit v případě, že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001 v předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. V tomto případě se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A *L*Aeq,*T* stanoví postupem podle odstavce 3. Jestliže ale byl hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách před zvýšením o více než 2 dB podle věty první nad hodnotami uvedenými v tabulce 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým limitům ekvivalentní hladiny akustického tlaku A *L*Aeq,*T* stanoveným podle odstavce 3 přičte další korekce +5 dB.**
6. ~~(4)~~Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu *L*Ceq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu *L*Ceq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C *L*Ceq,*T* se vypočte způsobem upraveným v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
7. ~~(5)~~ Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A *L*Aeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A *L*Aeq,8h se rovná 50 dB. ~~Charakteristický letový den se určuje počtem vzletů a přistání všech letadel na daném letišti za 24 hodin dne a počet vzletů a přistání za 24 hodin dne se stanoví jako průměrná hodnota z celkového počtu vzletů a přistání letadel všech uživatelů letiště od 1. května do 31. října kalendářního roku ve všech provozních směrech vzletových a přistávacích drah; přitom se oddělí počet pohybů pro dobu denní a dobu noční.~~
8. ~~(6)~~ Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti *L*Aeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A *L*Aeq,*T* stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

**ČÁST čtvrtá**

Vibrace NA PRACOVIŠTÍCH

§ 13

Přípustný expoziční limit vibrací

1. Přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce vyjádřený průměrnou souhrnnou váženou
   1. hladinou zrychlení Lahv,8h se rovná 128 dB, nebo
   2. hodnotou zrychlení ahv,8h se rovná 2,5 m.s-2.
2. U vibrací přenášených na ruce zaměstnanců se přípustný expoziční limit vztahuje k souhrnné hodnotě translačních vibrací stanovených z vážených hodnot zrychlení ve třech navzájem kolmých směrech podle souřadné soustavy ruky.
3. Přípustný expoziční limit vibrací přenášených zvláštním způsobem na zaměstnance způsobujících intenzivní kmitání v horní části páteře a hlavy vyjádřený průměrnou váženou
   1. hladinou zrychlení vibrací Law,8h se rovná 100 dB, nebo
   2. hodnotou zrychlení vibrací aew,8h se rovná 0,1 m.s-2.
4. Přípustný expoziční limit celkových vertikálních a  horizontálních vibrací přenášených na zaměstnance vyjádřený průměrnou váženou
   1. hladinou zrychlení vibrací Law,8h v dB se rovná 114 dB, nebo
   2. hodnotou zrychlení aew,8h se rovná 0,5 m.s-2.
5. Přípustný expoziční limit celkových vibrací se vztahuje na ustálené i proměnné vibrace a otřesy nebo rázy, pokud hlavní část jejich energie je obsažena ve sledovaném kmitočtovém pásmu.
6. Celkové vibrace rovnoběžné s podélnou osou těla se posuzují způsobem platným pro vertikální vibrace a vibrace ve směrech kolmých na podélnou osu těla způsobem platným pro horizontální vibrace.

§ 14

Hygienický limit vibrací pro jinou než osmihodinovou směnu

1. Hygienický limit průměrných souhrnných vážených hladin zrychlení vibrací pro jinou než osmihodinovou směnu v minutách se stanoví tak, že se k přípustnému expozičnímu limitu *L*aw,8h nebo *L*ahw,8h přičte korekce *KT*, která se stanoví podle vztahu

*KT* = 10.lg(480/*T*), [dB].

1. Hygienický limit průměrných vážených hodnot zrychlení vibrací pro jinou než osmihodinovou směnu v minutách se stanoví tak, že se přípustný expoziční limit *a*ew,8h nebo *a*hv,8h vynásobí činitelem *kT*, který se stanoví podle vztahu

*kT* =  , [-].

1. Korekce *KT* a činitel *kT* pro jinou než osmihodinovou se nepoužijí pro hodnocení vibrací přenášených zvláštním způsobem.
2. Pro expozice celkovým vibracím po dobu 10 minut a kratší se hygienický limit rovná 131 dB, nebo 3,55 m.s-2.
3. Pro expozice vibracím přenášeným na ruce po dobu 20 minut a kratší se hygienický limit rovná 142 dB nebo 12,5 m.s-2.

§ 15

Průměrná expozice

1. Hodnocení vibrací podle průměrné expozice se provádí, pokud je pracovní doba ve sledovaném období proměnná nebo když se vibrace v průběhu sledovaného období mění, avšak jednotlivé denní expozice vibracím se neliší o více než 10 dB v *La*wi nebo o násobek větší než 3 v *a*ew*i* od výsledků opakovaných měření a při žádné z  nich  není překročen přípustný expoziční limit, popřípadě přípustný expoziční limit upravený korekcí *KT* nebo činitelem *kT*.

~~(2) Průměrná expozice vibracím~~ *~~L~~~~a~~*~~w~~ ~~se určí z hodnot~~ *~~L~~~~a~~*~~wi~~ ~~pro každou směnu podle vztahu~~

~~, [dB],~~

~~kde n je počet směn během sledovaného období.~~

~~Průměrná expozice vibracím~~ *~~a~~*~~ew~~~~se určí z hodnot~~ *~~a~~*~~ew~~*~~i~~* ~~pro každou směnu podle vztahu~~

~~, [m.s~~~~-2~~~~].~~

**(2) Při stanovení průměrné expozice vibracím na pracovišti za sledované období se vychází z celkového počtu směn v daném období a počtu směn, při kterých je zaměstnanec exponován vibracím.**

**(3)** **Postup podle odstavce 2 se použije také v případě pravidelných nebo nepravidelných pracovních směn s odlišnou dobou trvání než 8 hodin, při proměnlivém počtu hodin za sledované období, avšak jednotlivé denní expozice vibracím je třeba nejprve přepočítat na pracovní dobu 8 hodin.**

**(4) Průměrná týdenní expozice vibracím vyjádřená průměrnou souhrnnou váženou hladinou zrychlení vibrací *Law*,w se vypočítá podle vztahu:**

**, [dB],**

**kde *n* je počet směn během týdenní pracovní doby, při kterých je zaměstnanec exponován vibracím.**

**(5) Průměrná týdenní expozice vibracím vyjádřená průměrnou souhrnnou váženou efektivní hodnotou zrychlení vibrací *a*ew,w se vypočítá podle vztahu:**

**, [m.s-2],**

**kde *n* je počet směn během týdenní pracovní doby, při kterých je zaměstnanec exponován vibracím.**

**(6) Průměrná měsíční expozice vibracím vyjádřená průměrnou souhrnnou váženou hladinou zrychlení vibrací *Law*,s se určí podle vztahu:**

**, [dB],**

**kde *n* je počet směn během měsíční pracovní doby, při kterých je zaměstnanec exponován vibracím, a *s* je celkový počet pracovních dnů v daném měsíci.**

**(7) Průměrná měsíční expozice vibracím vyjádřená průměrnou souhrnnou váženou efektivní hodnotou zrychlení vibrací *a*ew,s se určí podle vztahu:**

**, [m.s-2],**

**kde *n* je počet směn během měsíční pracovní doby, při kterých je zaměstnanec exponován vibracím, a *s* je celkový počet pracovních dnů v daném měsíci.**

**(8) Podle vztahu uvedeného v odstavci 7 se postupuje obdobně při výpočtu průměrné expozice zaměstnance vibracím za sledované období delší než jeden měsíc.**

§ 16

Hygienické limity celkových vertikálních vibrací  
o kmitočtu nižším než 0,5 Hz

1. Hygienický limit průměrné vážené hladiny zrychlení celkových vertikálních vibrací o kmitočtu nižším než 0,5 Hz
   1. pro dobu expozice nepřekračující 120 min *La*w,*T* se rovná 120 dB nebo *a*ew,*T* se rovná 1 m.s-2 a
   2. pro dobu expozice delší než 120 min *L*aw,T se rovná 114 dB nebo *a*ew,*T* se rovná 0,5 m.s-2.
2. Hygienické limity celkových vertikálních vibrací o kmitočtu nižším než 0,5 Hz se vztahují k pracovním místům na samojízdných strojích a době jejich působení na zaměstnance.

§ 17

Hodnocení rizika vibrací a opatření k ochraně zdraví

1. Zaměstnavatel provádí hodnocení rizika na základě znalosti údajů o předpokládané míře zátěže vibracím a podmínek užívání zařízení uváděných výrobcem. Hodnocení rizika na základě znalosti údajů uváděných výrobcem nenahrazuje měření. Hodnocení a měření vibrací se provádí pravidelně a dále vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce.
2. Při hodnocení rizika vibrací zaměstnavatel přihlíží zejména k
   1. úrovni typu a době trvání expozice včetně expozice přerušovaným vibracím a opakovaným rázům,
   2. přípustným expozičním nebo hygienickým limitům stanoveným pro dané druhy vibrací,
   3. účinkům vibrací na zdraví a bezpečnost mladistvých zaměstnanců, těhotných žen, kojících žen a matek do konce devátého měsíce po porodu,
   4. nepřímým účinkům na bezpečnost zaměstnance vyplývající z interakcí mezi vibracemi a pracovním místem nebo dalším zařízením,
   5. vytváření podmínek k zajištění bezpečné práce a bezpečných pracovišť s využitím informací poskytnutých výrobci pracovních zařízení,
   6. možnosti zavádění technických zařízení, určených ke snížení expozice vibracím,
   7. rozšíření expozice celkovým vibracím nad osmihodinovou pracovní dobu,
   8. podmínkám práce spojeným s expozicí vibracím, zejména chladové zátěži,
   9. příslušným informacím, které vyplývají ze zdravotního dohledu a dostupným publikovaným informacím.
3. Pokud je zaměstnanec při práci exponován vibracím překračujícím expoziční limit nebo hygienický limit podle § 14 odst. 1 nebo 2, použije se pro zařazení bezpečnostních přestávek v průběhu směny § 9 odst. 6 obdobně. Po dobu bezpečnostní přestávky nesmí být zaměstnanec exponován vibracím překračujícím přípustný expoziční nebo hygienický limit.

ČÁST PÁTÁ

VIBRACE V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB A NA PRACOVIŠTÍCH

§ 18

1. Hygienický limit vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb vyjádřený průměrnou váženou
   1. hladinou zrychlení vibrací *L*aw,*T* se rovná 75 dB, nebo
   2. hodnotou zrychlení aew se rovná 0,0056 m/s2 .
2. Hygienické limity vibrací uvedené v odstavci 1 v chráněných vnitřních prostorech staveb se vztahují na horizontální a vertikální vibrace v místě pobytu osob a k době trvání vibrací *T*.
3. Korekce hygienického limitu podle odstavce 1 jsou v závislosti na typu prostoru, denní době a povaze vibrací upraveny v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

§ 19

Při hodnocení vibrací, které pronikají na pracoviště, se při stanovení jejich hygienického limitu a jeho korekcí postupuje podle § 18.

**ČÁST ŠESTÁ**

Způsob měření a hodnocení hluku a vibrací

§ 20

1. Při měření hluku a vibrací a při hodnocení hluku a vibrací se postupuje podle  metod a terminologie týkajících se oborů elektroakustiky, akustiky a vibrací, obsažených v příslušných českých technických normách. Při jejich dodržení se výsledek považuje za prokázaný.
2. Pokud nelze postupovat podle odstavce 1, **musí** být u použité metody doložena její přesnost a reprodukovatelnost.

**(3) V chráněném venkovním prostoru staveb se hladiny akustického tlaku stanovují pro dopadající zvukovou vlnu.**

~~(3)~~ ~~Při měření hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb se~~ ~~uvádějí nejistoty odpovídající metodě měření~~  ~~Nejistoty musejí být uplatněny~~ ~~při hodnocení naměřených hodnot.~~ ~~Výsledná hodnota hladiny akustického tlaku A prokazatelně nepřekračuje hygienický limit, jestliže výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odečtení hodnoty kombinované rozšířené nejistoty je rovna nebo je nižší než hygienický limit nebo výsledná hladina maximálního akustického tlaku je rovna nebo je nižší než hygienický limit.~~

**(4) Při měření hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb se uvádí nejistota, kterou se rozumí rozšířená kombinovaná standardní nejistota měření. Nejistota musí být uplatněna při hodnocení naměřených hodnot. Výsledná hodnota hladiny akustického tlaku nepřekračuje hygienický limit, jestliže výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku po odečtení hodnoty nejistoty je rovna nebo je nižší než hygienický limit nebo výsledná maximální hladina akustického tlaku je rovna nebo je nižší než hygienický limit.**

~~(4)~~ **(5)** Při ~~hodnocení~~ **posuzování** změny hodnot ~~hlukového~~ **určujícího** ukazatele hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb**, zjištěných výpočtem nebo měřením,** nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. **Věta první se nepoužije v případě hodnocení naměřené hodnoty určujícího ukazatele hluku vzhledem k hygienickému limitu.**

**(6) Za prokazatelné navýšení hluku ve smyslu § 77 odst. 5 zákona se považuje navýšení větší než 2 dB ke dni posouzení prokazatelného navýšení hluku oproti naměřeným hodnotám hluku nebo oproti hodnotám hluku vypočteným v akustickém posouzení zdroje hluku předloženém příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví v rámci žádosti o vydání stanoviska podle § 77 odst. 2 a 4 zákona. Akustickým posouzením zdroje hluku podle věty první se rozumí takové posouzení, které je zpracováno na základě údajů o zdroji hluku ne starších 9 měsíců přede dnem podání žádosti uvedené ve větě první.**

§ 21

~~Při hodnocení hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb se uplatňuje kombinovaná rozšířená nejistota měření. Výsledná hodnota určující veličiny hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb prokazatelně splňuje hygienický limit, jestliže je nižší než hygienický limit snížený o kombinovanou rozšířenou nejistotu měření.~~

**Při hodnocení hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb se uplatňuje nejistota, kterou se rozumí rozšířená kombinovaná standardní nejistota měření. Nejistota musí být uplatněna při hodnocení naměřených hodnot. Výsledná hodnota určující veličiny hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb prokazatelně splňuje hygienický limit, jestliže je po přičtení hodnoty nejistoty nižší než hygienický limit.**

**~~ČÁST SEDMÁ~~**

**~~HLUK A VIBRACE PůSOBENÉ FYZICKÝMI OSOBAMI~~**

**~~§ 21a~~**

**~~V případě hluku a vibrací působených fyzickými osobami se § 11, 12, 20 a 21 vztahují na ty stacionární zdroje hluku, u nichž použití nebo provoz vyžaduje povolení nebo jiný úkon správního orgánu.~~**

**ČÁST SEDMÁ**

Závěrečná ustanovení

§ 22

**Zrušovací ustanovení**

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se zrušuje.

§ 23

**Účinnost**

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2011.

Předseda vlády:

**RNDr. Nečas v. r.**

Ministr zdravotnictví:

**doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.**

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Hladiny prahu slyšení *LPS* v decibelech v rozsahu středních kmitočtů třetinooktávových pásem *ft*  10Hz až 160 Hz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *ft* [Hz] | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| *LPS* [dB] | 92 | 87 | 83 | 74 | 64 | 56 | 49 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 |

~~Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.~~

~~Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku   
v chráněném vnitřním prostoru staveb~~

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ~~Druh chráněného vnitřního prostoru~~ | ~~Doba pobytu~~ | ~~Korekce v dB~~ |
| ~~Nemocniční pokoje~~ | ~~doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou~~  ~~doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou~~ | ~~0~~  ~~-15~~ |
| ~~Lékařské vyšetřovny, ordinace~~ | ~~Po dobu používání~~ | ~~-5~~ |
| ~~Obytné místnosti~~ | ~~doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou~~  ~~doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou~~ | ~~0~~~~+)~~  ~~-10~~~~+)~~ |
| ~~Hotelové pokoje~~ | ~~doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou~~ ~~doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou~~ | ~~+10~~  ~~0~~ |
| ~~Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských škol a školských zařízení~~ | ~~Po dobu používání~~ | ~~+5~~ |

~~Pro ostatní druhy chráněného vnitřního prostoru~~~~v tabulce jmenovitě neuvedené platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.~~

~~Účel užívání stavby je u staveb povolených před 1. lednem 2007 dán kolaudačním rozhodnutím, u  později povolených staveb oznámením stavebního úřadu nebo kolaudačním souhlasem. Uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti.~~

~~+)~~ ~~Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce + 5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu ke chráněnému vnitřnímu prostoru staveb povolených k užívání k určenému účelu po dni 31. prosinci 2005.~~

**Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.**

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku   
v chráněném vnitřním prostoru staveb

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Druh chráněného vnitřního prostoru** | **Doba pobytu** | **Korekce v dB** |
| **Nemocniční pokoje** | **doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou**  **doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou** | **0**  **-15** |
| **Lékařské vyšetřovny, ordinace** | **Po dobu používání** | **-5** |
| **Obytné místnosti** | **doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou**  **doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou** | **0+)**  **-10+)** |
| **Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí a staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání** | **Po dobu používání** | **+5** |

**Pro ostatní druhy chráněného vnitřního prostoru v tabulce jmenovitě neuvedené se použijí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.**

**Účel užívání stavby je u staveb povolených před 1. lednem 2007 dán kolaudačním rozhodnutím, u  později povolených staveb oznámením stavebního úřadu nebo kolaudačním souhlasem. Uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti.**

**+) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce + 5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu ke chráněnému vnitřnímu prostoru staveb povolených k užívání k určenému účelu po dni 31. prosinci 2005.**

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

**Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru**

**Část A**

**Tabulka 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh chráněného prostoru | Korekce [dB] | | | |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor | 0 | +5 | +10 | +20 |

**Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.**

**Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.**

**Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:**

**1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.**

**2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.,   
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.**

**3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.**

**4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.**

**Tabulka 2 Hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro použití další korekce + 5 dB podle § 12 odst. 6 věty třetí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozemní komunikace a železniční dráhy** | **Doba dne** | *L*Aeq,*T* [dB] |
| **Dálnice, silnice I. a II.tř., místní komunikace I. a II.tř.** | **Denní** | **65** |
| **Noční** | **55** |
| **Silnice III. tř, komunikace III.tř. a účelové komunikace** | **Denní** | **60** |
| **Noční** | **50** |
| **Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy** | **Denní** | **65** |
| **Noční** | **60** |
| **Železniční dráhy mimo ochranné pásmo dráhy** | **Denní** | **60** |
| **Noční** | **55** |

**Část B**

**Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti**

|  |  |
| --- | --- |
| Posuzovaná doba [hod.] | Korekce [dB] |
| od 6:00 do7:00 | +10 |
| od 7:00 do 21:00 | +15 |
| od 21:00 do 22:00 | +10 |
| od 22:00 do 6:00 | +5 |

**Část C**

**Způsob výpočtu hygienického limitu vysokoenergetického impulsního hluku**

Ekvivalentní hladina akustického tlaku C *L*Ceq,*T* vysokoenergetického impulsního hluku se vypočte ze vztahů

*L*Ceq*,T = 2,0 L*CE *– 93 + 10.lg (N/N0 ) - 10.lg (T/T0)* pro *L*CE > 100 dB

nebo

*L*Ceq,*T = 1,18 L*CE *– 11 + 10.lg (N/N0 ) - 10.lg (T/T0)* pro *L*CE < 100 dB,

kde *N* je počet impulsů za dobu *T [s]*, *N0*= 1 a *T0*= 1 s.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

**Kriteria pro identifikaci impulsního hluku**

Za vysokoenergetický impulsní hluk a vysoce impulsní hluk se považuje hluk podle § 2 písm. d) a e), který v místě posouzení dále splňuje pro jednotlivé impulsy aspoň jednu z níže uvedených podmínek:

*L*AImax - *L*ASmax > 5 dB

*L*AImax – *L*AE > 5 dB,

kde

*L*AI max je hladina maximálního akustického tlaku A při dynamické charakteristice měřidla I (Impuls),

*L*ASmax je hladina maximálního akustického tlaku A při dynamické charakteristice měřidla S (Slow),

*L*AE je hladina expozice zvuku A.

~~Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.~~

~~Korekce na využití prostoru ve stavbách a chráněném vnitřním prostoru staveb,   
denní dobu a povahu vibrací~~

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~Druh chráněného vnitřního prostoru~~ | ~~Dobu dne~~ | ~~Povaha vibrací~~ | | | |
| ~~Přerušované a~~  ~~nepřerušované~~  ~~vibrace~~ | | ~~Opakující se~~  ~~otřesy~~ | |
| ~~Korekce~~ | | | |
| ~~dB~~ | ~~(1) [-]~~ | ~~dB~~ | ~~(1) [-]~~ |
| ~~1. Operační sály~~ | ~~den~~  ~~noc~~ | ~~0~~  ~~0~~ | ~~1~~  ~~1~~ | ~~0~~  ~~0~~ | ~~1~~  ~~1~~ |
| ~~2. Obytné místnosti~~ | ~~den~~  ~~noc~~ | ~~6~~  ~~3~~ | ~~2~~  ~~1,41~~ | ~~24~~  ~~3~~ | ~~16~~  ~~1,41~~ |
| ~~3. Pokoje pro pacienty v sanatoriích a v nemocnicích~~ | ~~den~~  ~~noc~~ | ~~6~~  ~~3~~ | ~~2~~  ~~1,41~~ | ~~24~~  ~~3~~ | ~~16~~  ~~1,41~~ |
| ~~4. Učebny a pobytové místnosti jeslí, mateřských škol a školských zařízení~~ | ~~den~~  ~~noc~~ | ~~6~~  ~~3~~ | ~~2~~  ~~1,41~~ | ~~24~~  ~~3~~ | ~~16~~  ~~1,41~~ |
| ~~5. Ostatní chráněné vnitřní prostory staveb~~ | ~~nepřetržitě~~ | ~~12~~ | ~~4~~ | ~~42~~ | ~~128~~ |

~~Maximálně jsou přípustné 1 až 3 výskyty otřesů za den.~~

**Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.**

Korekce na využití prostoru ve stavbách a chráněném vnitřním prostoru staveb,   
denní dobu a povahu vibrací

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh chráněného vnitřního prostoru** | **Doba dne** | **Povaha vibrací** | | | |
| **Přerušované a**  **nepřerušované**  **vibrace** | | **Opakující se**  **otřesy** | |
| **Korekce** | | | |
| **[dB]** | **[-]** | **[dB]** | **[-]** |
| **1. Operační sály** | **Denní doba**  **Noční doba** | **0**  **0** | **1**  **1** | **0**  **0** | **1**  **1** |
| **2. Obytné místnosti** | **Denní doba**  **Noční doba** | **6**  **3** | **2**  **1,41** | **24**  **3** | **16**  **1,41** |
| **3. Nemocniční pokoje** | **Denní doba**  **Noční doba** | **6**  **3** | **2**  **1,41** | **24**  **3** | **16**  **1,41** |
| **4. Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti jeslí a staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání** | **Denní doba**  **Noční doba** | **6**  **3** | **2**  **1,41** | **24**  **3** | **16**  **1,41** |
| **5. Ostatní chráněné vnitřní prostory staveb** | **Nepřetržitě** | **12** | **4** | **42** | **128** |

**Maximálně jsou přípustné 3 výskyty otřesů za den.**

1. ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES ze dne 25. června 2002 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi) (šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) (sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). [↑](#footnote-ref-1)
2. ) ~~Například nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb.~~ [↑](#footnote-ref-2)